**3 års plan (2021 – 2023) for vedlikehold av vei:**

1. **Legge stikkrenne dypere midt i brattbakken før bommen. Etterfulgt av utlegg veisand (ca. 50m).**
2. **Utbedre Damtjernveien (ca. 20m) der den går over myra. Legge duk, pukk + veisand .**
3. **Grøfte ca.40m langs brattbakken i Damtjernveien og legge på veisand**.
4. **Utbedre Fjelltjernveien ca. 100m etter bommen og grøfte (ca.75m) langs battbakken. Her trengs det også veisand.**
5. **Utbedre veien (ca. 30m) ved innkjørsel til Fjelltjernveien der den tar av fra kommunalvei.**
6. **Utbedre Damtjernveien ca. 30m der bekken renner fra vannet og under veien.**
7. **I tillegg til disse punkter trengs det veisand (ca. 350m) fordelt på 3 år etter anbefaling av Rune.**