**Plan for vannprøvetaking.**

1. **Det tas en prøve ifra brønnen og merkes med «Brønn».**
2. **Det tas en prøve ifra tappepost «»XX» i øvre del av hyttefelt.**
3. **Det tas en prøve ifra tappepost «»XX» i nedre del av hyttefelt.**

**Vannkranen skal renne/stå åpen i 1 minutt før prøven tas.**

**Det skal tas vannprøver 4 ganger i året.**

**(Mars, Juni, September og Desember)**

**Vannprøver leveres inn på Rådhuset på Verdal Kommune.**

**Resultat ifra SGS Analytics Norway AS, Stjørdal kommer ca 14 dager etter innleverte prøver.**

**Dette resultatet vil så bli publisert på vår hjemmeside** [**www.finnvola.com**](http://www.finnvola.com)**.**

**Skulle det være noe galt med vannet så vil vi bli varslet med engang og det vil bli utsendt varsel på mobil til alle våre medlemmer umiddelbart.**

**Vannkomiteen.**