**Vannprøvetaking.**

Vedlegger det som står i internkontrollen vår nå.

  (Siste versjon)

**Ved prøvetaking av råvann, benyttes følgende prosedyre:**

* En årlig prøve av råvann fra brønn 1
* En årlig prøve av råvann fra brønn 2
* Krane skal stå åpen i 1 min før prøven blir tatt.
* Bakterieprøver tas på steril vannflaske. Ikke ta på innsiden av korken eller tuten av flasken.
* Bakterieanalyser må leveres innen 24 timer til laboratorium.
* Resultatene ligger på vår hjemmeside.

**Ved prøvetaking i forbruksledningen, benyttes følgene prosedyre:**

* En kvartalsvis prøve i øvre del av hyttefeltet.
* En kvartalsvis prøve i nedre del av hyttefelt.
* Krane skal stå åpen i 1 min før prøven blir tatt.
* Bakterieprøver tas på steril vannflaske. Ikke ta på innsiden av korken eller tuten av flasken.
* Bakterieanalyser må leveres innen 24 timer til laboratorium.
* Resultatene ligger på vår hjemmeside.

Det noteres ned hvilke værforhold og temperatur det var når prøvene ble tatt.

Vannprøvene leveres inn på servicekontoret på Verdal Rådhus, før kl. 09:00.

Resultatet av prøvene kommer ifra SGS Analytics Norway AS på Stjørdal, kommer ca 1-2 uker etter innlevert prøve.

Dette resultatet vil bli publisert på vår hjemmeside ganske så umiddelbart.

**Se** [**www.finnvola.com**](http://www.finnvola.com)

Skulle det være noe galt med vannet vårt, dvs for høye verdier, så vil det komme varsel med engang på mobil.